Do prawidłowej analizy sygnałów pochodzących z sterownika (VCABridgeDirect_drv) 
wymagana jest aktualizacjia szablonu sygnałów (AIBOX_Bridge_Signals_PL.csv)
oraz rejestracja poniższych plików za pomocą regsvr32.exe na uprawnieniach administratora:
- DatasteadRtspSource_x86.ax,
	
- LAVAudio.ax,
	
- LAVSplitter.ax,
	
- LAVVideo.ax.